**ANNEXE II + III : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE**

**Référence de la publication : FERSOLS/AOI/2 – 2019**

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d’évaluation**

**Annexe III - L’offre technique du titulaire**

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

* La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
* La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)
* La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

| **1**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Camionnette tout terrain 4\*4 double cabine, tropicalisée, carrosserie entièrement métallique |  |  |  |
|  | 2. Année de fabrication 2019 |  |  |  |
|  | 3. Moteur diesel à 4 cylindres à injection, 2 500 cc, moteur très économique |  |  |  |
|  | 4. Cabine climatisée, 5 places assisses, sièges avant séparés avec ceintures de sécurité et ajustable individuellement en tissus solide, siège arrière unique et à banquette, ceinture de sécurité individuelles, commande des vitres et rétroviseurs électriques, 4 portières latérales et 1 arrière |  |  |  |
|  | 5. Poste de pilotage à gauche pour conduire à droite. Trois airbags pour la sécurité des passagers avant (chauffeur et co-équipier) |  |  |  |
|  | 6. Direction assistée et ajustable |  |  |  |
|  | 7. Capacité du réservoir 80 litres |  |  |  |
|  | 8. Boite de vitesse manuelle avec 5 vitesses avant + une arrière |  |  |  |
|  | 9. Garde au sol 250 mm |  |  |  |
|  | 10. Véhicule tropicalisé et muni d’un turbo compresseur + amortisseurs renforcés |  |  |  |
|  | 11. Garantie des véhicules 2 ans ou 50 000 Km (ce qui arrive en premier) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 13. Equipement et documentation : radion FM captant toutes les fréquences du Burundi + lecteur CD et USB. Outillage de bord complet, une roue de secours, 4 tapis (avant et arrière), un jeu de triangle de signalisation, un extincteur, vitres électrique, pare choc arrière intégré avec marche pieds libre |  |  |  |
|  | 14. Refroidissement à eau |  |  |  |
|  | 15. Suspension avant à double triangle et barre stabilisatrice avec ressort hélicoïdaux |  |  |  |
|  | 16. Suspension arrière : pont rigide et ressorts à lame |  |  |  |
|  | 17. Freins avant à disque ventilés |  |  |  |
|  | 18. freins arrière à tambours |  |  |  |
|  | 19. Verrouillage des portes centralisés |  |  |  |
|  | 20. Carrosseries métalliques |  |  |  |
|  | 21. Manuel d’entretien |  |  |  |
|  | 22. Carburant livraison avec le plein |  |  |  |
|  |  |  |  |  |